n.grigoreva  
d8T4va01g

Cайт: <https://www.vm>agazine.ru/

* Админка: https://www.vmagazine.ru/int/

https://www.21vek.by

Заполнение каждого товара состоит из 3х действий:

1. Добавление фото. Фото должны быть без водяных знаков (логотипов других магазинов и т.д.) и лишних надписей. Чем больше фото вы добавите, тем лучше. Желательно не менее 2ух.

При заполнении встраиваемой техники, нужно обязательно добавлять в фото монтажную схему с габаритами (при её наличии на оф сайте).

1. Заполнение характеристик. Есть 2 типа характеристик. Первый тип - это характеристики где можно выбрать только из предложенных вариантов. Для заполнения такого поля необходимо нажать на необходимый вариант и поле заполниться автоматически.

Второй тип – это когда характеристику необходимо заполнить вручную. В этом случае ориентируемся на подсказки, которые есть рядом с полем, которое заполняем.

Если в названии хар-ки уже есть указание величины измерения (например, «Мощность (Вт)»), то в таком поле указывается просто число.

Все характеристики и прочая информация должны начинаться со строчной буквы (хар-ка не должна начинаться с заглавной буквы!)

1. Добавление инструкции. Инструкция должна быть в формате PDF

то что зеленое нужно заменить

насколько я понимаю позиции в мероприятиях тоже можно менять по смыслу или на усмотрение педагога

Для заполнения карточки товара, необходимо зайти в админку и далее выбрать:

Каталог продукции – Товары:

Далее необходимо найти товар, который будем заполнять. Найти его можно либо по наименованию, либо по артикулу.

Для поиска по наименованию вводим его (без указания категории) в поле «Наименование» и нажимаем кнопку «Go»

Для поиска по артикулу вставляем его в поле «?» (не в поле артикул!!) и нажимаем кнопку «Go»

1) Для добавления инструкции необходимо нажать на наименование товара. В открывшемся окне ищем пункт «Инструкции» кнопкой «Выберете файл» выбираем ранее скаченную вами инструкцию. Далее спускаемся в самый низ страницы и нажимаем «ОК»

2) Для добавления фото необходимо нажать на ссылку «Фотографии». Далее кнопку "Добавить". Кнопкой "Выберите файл" выбираем фото. Нажимаем "ОК".

3) Для добавления характеристик необходимо нажать на ссылку "Форма свойств". Откроется новое окно, в котором можно заполнить характеристики.

Информацию стараться брать с официального сайта производителя, если нет, то как источник используем:

1) https://www.holodilnik.ru

2) https://www.dns-shop.ru

3) https://market.yandex.ru

На Яндекс Маркете часто бывают ошибки, с него брать информацию внимательно!!

Практически в каждой категории в карточке товара есть поле «Дополнительные характеристики» (или схожее название). В это поле добавляется дополнительная полезная информация, по товару которая не упоминалась в характеристиках при заполнении.

В данном поле при заполнении необходимо использовать тег <br> для переноса строки:

Пример:  
уникальная хар-ка 1<br>

уникальная хар-ка 2<br>

Если этот тег не использовать, то вся информация будет в одну строчку.

**Рекомендовала бы купить**

Соковыжималка Marta MT-2048 (серый жемчуг)

регулировка уровня мощности<br>

тип монтажа-настенный<br>

диаметр штуцера для отвода воздуха- 150 мм<br>

минимальная высота встраивания-73,2 см<br>

глубина встраивания-43,4 см<br>

диаметр воздуховода-15 см<br>

комплектация:вытяжка, документация<br>

Назначение

для кухни<br>

для фильтра питьевой воды

комплектация

аэратор<br>

гибкая подводка<br>

Способ монтажа

настольный/горизонтальный

Диаметр монтажных отверстий

35 мм

Дополнительная информация

смеситель однозахватный <br>

Г-образной формы<br>

поворотный излив<br>

тип смесителя однорычажный ([джойстик](https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvIz5ptpYYHqAqt8JLANFumbN_eP3A:1641881963664&q=%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA+%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjC49P5hqn1AhXsSfEDHX3FBG0QkeECKAB6BAgCEDc))<br>

высота смесителя 276 мм<br>

глубина струи (расстояние от центра монтажного отверстия до середины излива. Является характеристикой, определяющей «зону досягаемости» смесителя) - 180 мм<br>

высота струи (измеряется от основания смесителя до выходного отверстия излива. Большая высота излива важна, т.к. она позволяет поместить в мойку крупную посуду. Этот параметр напрямую связан с высотой излива: высота струи не может быть больше высоты излива. Таким образом, на практике приходится искать компромисс между высотой струи и габаритами смесителя, особенно если места для его установки немного) – 245 мм<br>

подвод воды - шланги<br>

смеситель однозахватный, классической формы с длинным высоким изливом <br>

одноизливный дугообразной формы<br>

выдвиджная лейка-душ. Длина шланга душа 1,3 м

поворотный излив<br>

тип смесителя однорычажный ([джойстик](https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvIz5ptpYYHqAqt8JLANFumbN_eP3A:1641881963664&q=%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA+%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjC49P5hqn1AhXsSfEDHX3FBG0QkeECKAB6BAgCEDc))<br>

высота смесителя 403 мм<br>

глубина струи (расстояние от центра монтажного отверстия до середины излива.Является характеристикой, определяющей «зону досягаемости» смесителя) - 260 мм<br>

высота струи (измеряется от основания смесителя до выходного отверстия излива. Большая высота излива важна, т.к. она позволяет поместить в мойку крупную посуду. Этот параметр напрямую связан с высотой излива: высота струи не может быть больше высоты излива. Таким образом, на практике приходится искать компромисс между высотой струи и габаритами смесителя, особенно если места для его установки немного) – 265 мм<br>

подвод воды - шланги<br>

бесключевой монтаж подводки<br>

покрытие

хром/silgranit

тип

однорычажный

форма излива

традиционная

конструкция

ручка сверху

запорный клапан

керамический картридж

комплектация

однорычажный смеситель<br>

аэратор<br>

керамический дисковый картридж<br>

гибкая подводка<br>

Материал корпуса

латунь

высота смесителя 19,9 см<br>

длина излива 21,9 см<br>

высота излива 14,5 см<br>

угол поворота излива 360 °<br>

|  |  |
| --- | --- |
| максимальная толщина столешницы: 42 мм<br>  универсальный и изящный смеситель с эстетичным дизайном<br>  сочетание материалов хром/SILGRANIT<br>  подходит для небольших по размеру моек<br>  легкое подключение гибкими шлангами длиной 350 мм с гайкой 3/8" <br>  запатентованный рассекатель уменьшает отложения налета от воды<br>  Коллекция Соната Тип смеситель Назначение для кухонной мойки Встроенные системы нет Тип управления однорычажное Тип монтажа на мойку; на столешницу Механизм керамический картридж Диаметр картриджа 35 мм Материал корпуса латунь Механизм скрытого монтажа не предусмотрен В комплекте с душем (лейкой) с душем Количество режимов душевой лейки 2 режима Переключатель режимов лейки кнопочный Тип излива поворотный Выдвижной излив есть Высота излива 125 мм Высота смесителя средний Длина излива 190 мм Размер излива средний Количество монтажных отверстий 1 Подключение фильтра нет Запорный кран на стиральную/посудомоечную машину нет Стиль современный стиль (Hi-Tech) Поверхность под | 42 мм |
|  |  |
|  |  |

Покрытие

под камень/матовое

однорычажный

форма излива

дугообразная

Конструкция

смеситель однорычажный,средней высоты <br>

поворотный излив<br>

подключение к фильтру для питьевой воды<br>

отдельный излив для питьевой воды<br>

3 режима мощности<br>

терморегулятор<br>

функция защиты от перегрева<br>

площадь обогрева 25 м<br>

КОМПЛЕКТНОСТЬ<br>

обогреватель (турбонагрев, решетка для воздуха, переключатель режимов- 1 шт, регулятор температуры-термостат)<br>

опорная ножка - 2 шт.<br>

руководство по эксплуатации - 1 шт.<br>

термостат автоматически включает и выключает конвектор. Если заданная температура падает ниже, конвектор начинает нагреваться до тех пор, пока температура не будет достигнута снова<br>

термостат выключает нагреватель при достижении температуры. Индикатор не загорается.

после достижения желаемой температуры поверните термостат против

часовой стрелки до характерного щелчка<br>

соковыжималка 1 шт<br>

толкатель 1 шт<br>

стакан для жмыха 1 шт<br>

стакан для сока с крышкой 1 шт<br>

поддон для воды 1шт<br>

фильтр 1 шт<br>

мерная ложка-темпер 1 шт<br>

руководство пользователя 1 шт<br>

Автоматических программ

Pizza Cook<br>

гриль<br>

размораживание<br>

гриль с конвекцией<br>

Функциональность

верхний нагрев<br>

верхний и нижний нагрев<br>

кольцевой нагрев с конвекцией<br>

нижний нагрев с конвекцией<br>

обдув горячим воздухом<br>

плавное закрывание дверцы<br>

съемная дверца<br>

телескопические направляющие<br>

большое окно рабочей камеры духовки ClearView<br>

максимальная температура при верхнем и нижнем нагреве 250 ºC<br>

Другие функции и особенности

количество уровней приготовления: 5<br>

количество режимов работы духовки: 7<br>

тип панели управления Classic Control<br>

дисплей аналоговые часы<br>

таймер звуковой<br>

освещение<br>

полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы, атермальное стекло CoolTouch<br>

количество стекол дверцы 2<br>

вентиляция охлаждения корпуса<br>

Дополнительная информация

цвет фасада - черное стекло<br>

цвет фурнитуры - бронза<br>

комплектация:<br>

противень для выпекания<br>

решетка для жарки<br>

поддон для жира<br>

размеры ниши для встраивания (ВxШxГ) 59x59,5x57 см

длина сетевого кабеля 1,1 м

рекомендовано для роста 167-178 см<br>

тип рамы двухподвес<br>

рулевая колонка резьбовая<br>

каретка картридж<br>

амортизационная вилка и подвеска заднего колеса<br>

тип амортизационной вилки-пружинно-эластомерная<br>

вилка передняя амортизационная, длина хода вилки-60 мм<br>

задний тормоз-дисковый механический<br>

передний тормоз-дисковый механический<br>

передний переключатель скоростей-Shimano Tourney FD-TY300<br>

задний переключатель скоростей-Shimano Tourney RD-TY300<br>

втулка передняя-сталь,быстрый зажим<br>

втулка задняя-сталь,гайка<br>

материал педалей-пластик<br>

трещотка, сталь, 14-28Т<br>

покрышки 26x1,95<br>

педали пластик<br>

велосипед подойдет для катания как по городу, так и на горной или лесной тропинке<br>

рама оснащена широкими трубами и изготовлена из высококачественной стали. Это гарантирует долгий срок службы<br>

данная модель имеет двухподвесную систему, которая хорошо преодолевает горные тропинки и трассы с перепадами высот. Амортизация неровных участков дороги осуществляется с передней и задней части системы, за счет этого идет меньше нагрузки на спину<br>

пружинно-эластомерный механизм позволяет уверенно управлять байком на сложной трассе<br>

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

цвет обрамления/окантовки-черный<br>

материал панели/окантовки/рейлинг-стекло<br>

режим работы-отвод<br>

мощность мотора 230 Вт<br>

двигатель-1<br>

длина кабеля питания 1,5 м<br>

напряжение питания 220-240В<br>

минимальная высота встраивания  77,2 см<br>

глубина встраивания  35,8 см<br>

диаметр воздуховода 15 см<br>

благодаря классическому оформлению в белом цвете и наклонной конструкции вытяжка впишется в любой интерьер. Благодаря производительности в пределах 1000 м³/ч она способна очищать воздух от неприятного запаха, гари, пара в процессе приготовления<br>

три скоростных режима предоставляют возможность выбора оптимальной интенсивности очистки<br>

интуитивная панель управления с сенсорными кнопками гарантирует простой выбор необходимых параметров прикосновениями<br>

вытяжка оборудована металлическим жировым фильтром, который можно легко очищать при скоплении жировых отложений<br>

яркая подсветка рабочей зоны с двумя светодиодными лампами по 1.5 Вт формирует максимально комфортные условия в приготовлении блюд<br>

* Цветчерный

**Габариты**

* Ширина встраивания (см)60
* Размеры (ВxШxГ)110x59.5x38,5 см

**Другие функции и особенности**

* Максимальный уровень шума55 дБ
* Таймересть
* Антивозвратный клапанесть
* Дисплейесть